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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2018
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 33.270,32€
Κ.Α.:20.6061.01, 30.6061.01, 15.6063, 50.6061.01



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33.270,32€
Ο Συντάξας

Γεώργιος Ράλλης
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 33.270,32€
Κ.Α.:20.6061.01, 30.6061.01, 15.6063, 50.6061.01



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια για το έτος 2018 των κάτωθι ειδών:

Α.Ειδών ένδυσης που αφορούν την ατομική προστασίατου δικαιούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Πύργου  (μόνιμοι, αορίστου καθώς και ορισμένου χρόνου),  σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Β 1503/06 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) οι οποίοι υπηρετούν στις κάτωθι Διευθύνσεις:
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

2. Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου

3. Διεύθυνση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Β. Ειδών Ένδυσης (χειμερινά και θερινά)  του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
Ο Δήμος Πύργου προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των απασχολούμενων στους χώρους εργασίας τους, θα προβεί στην προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια, υποδήματα, γυαλιά, μάσκες, φωσφορούχα γιλέκα κ.λ.π.), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η υπ’ αριθ. 53361/02.10.2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.” (Φ.Ε.Κ. 1.503 Β’/11.10.2006), όπως τροποποιήθηκε με τις : α) υπ΄αριθμ. ΤΤ 36.586/10.07.2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1323 Β’/30.07.2007) και β) υπ΄αριθμ. 31.119/19.05.2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 990 Β’/28.05.2008).
Για τα είδη ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας ισχύουν οι προδιαγραφές του ΦΕΚ1648/Β/29-11-2005.

Η σύνταξη της παρούσας μελέτης και ειδικότερα, ο καθορισμός των δικαιούχων ανά Διεύθυνση βασίστηκε στα αιτήματα - εισηγήσεις των Διευθύνσεων (Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος – Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου – Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης – Διοικητικών) τα οποία προέκυψαν α) σύμφωνα με καταστάσεις δικαιούχων που συνέταξαν οι ανωτέρω Διευθύνσεις βάσει των Κ.Υ.Α. 53361/2-10-2006, ΤΤ36586/10-7-2007 και 31119/19-5-2008 β) τις προβλέψεις τους για κάλυψη ενδεχόμενων αναγκών είτε προσωπικού που αναμένεται να προσληφθεί από τον Δήμο κατά την διάρκεια ενός έτους.
Τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται για χρήση είναι :

Α) Προστασία χεριών : γάντια

Β) Προστασία κεφαλής – προσώπου - οφθαλμών : κράνη, γυαλιά, ασπίδια

Γ) Προστασία αναπνοής : φιλτρομάσκες, μάσκες ημίσεως& ολόκληρου προσώπου

Δ) Υποδήματα : γαλότσες, άρβυλα, άρβυλα ηλεκτρολόγων

Ε) Προστατευτική ενδυμασία: ποδιές αδιάβροχες & ηλεκτροσυγκολλητών, στολές προστασίας από χημικά, νιτσεράδες, καπέλα, αντανακλαστικά γιλέκα

ΣΤ) Λοιπά μέσα προστασίας: επιγονατίδες, μονωτικά εργαλεία, κώνοι σήμανσης, ταινίες σήμανσης

Για την ένδυση του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:
Α) Καθημερινή στολή Δημοτικών Αστυνόμων: Παντελόνια, Πουκάμισα, Πουλόβερ, Τζόκει, Ζώνες δερμάτινες, Μποτάκια Δερμάτινα

Β) Στολή Δικυκλιστών: Μπουφάν, Παντελόνια, Κράνη

Για κάθε Διεύθυνση προβλέπονται τα παρακάτω είδη:

	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(Κ.Α 20.6061.01)

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

	1
	Γάντια δερματοπάνινα
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	40

	2
	Γάντια ΡVC
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	100

	3
	Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης (κουτί 100 τεμ.)
	18424300-0
	ΤΕΜ.
	15

	4
	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	500

	5
	Γυαλιά  προστασίας από  ηλιακή ακτινοβολία
	33733000-7
	ΤΕΜ.
	70

	6
	Ασπίδιο με πλέγμα
	18142000-6
	ΤΕΜ.
	5

	7
	Φίλτρο μάσκα Ρ1
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	300

	8
	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	20

	9
	Μάσκα  ολόκληρου προσώπου με φίλτρο ΑΒΕΚ2P3
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	2

	10
	Φίλτρα για μάσκα ημίσεως προσώπου A1P3
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	20

	11
	Γαλότσες 
	18816000-2 
	ΤΕΜ.
	80

	12
	Άρβυλα
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	150

	13
	Ανακλαστικά γιλέκα
	35113440-5
	ΤΕΜ.
	200

	14
	Νιτσεράδες Καπαρντίνα
	18221000-4 
	ΤΕΜ.
	100

	15
	Νιτσεράδες Σακάκι - Παντελόνι
	18221000-4
	ΤΕΜ.
	30

	16
	Καπέλα
	18441000-2
	ΤΕΜ.
	80

	17
	Επιγονατίδες
	18143000-3 
	ΤΕΜ.
	3

	18
	Κώνοι σήμανσης 50 εκ.
	34928460-0
	ΤΕΜ.
	10

	19
	Ταινίες σήμανσης
	34922100-7
	ΤΕΜ.
	10


	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Κ.Α 30.6061.01)

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

	1
	Γάντια δερματοπάνινα
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	70

	2
	Γάντια ΡVC
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	44

	3
	Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης (κουτί 100 τεμ.)
	18424300-0
	ΤΕΜ.
	6

	4
	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	11

	5
	Γάντια μονωτικά
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	7

	6
	Γάντια συγκολητών
	18141000-9
	ΤΕΜ.
	8

	7
	Κράνη
	18444110-7
	ΤΕΜ.
	31

	8
	Γυαλιά  προστασίας από  ηλιακή ακτινοβολία
	33733000-7
	ΤΕΜ.
	45

	9
	Γυαλια οξυγονοκόλλησης (goggles)
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	3

	10
	Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	4

	11
	Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	3

	12
	Φίλτρο μάσκα Ρ1
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	19

	13
	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	24

	14
	Γαλότσες 
	18816000-2 
	ΤΕΜ.
	14

	15
	Άρβυλα
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	82

	16
	Αρβυλα ασφαλείας 5ΚV για ηλεκτρολόγους
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	7

	17
	Ποδιές συγκολητών
	35113400-3
	ΤΕΜ.
	3

	18
	Στολές προστασίας από χημικά
	35113410-6
	ΤΕΜ.
	2

	19
	Ανακλαστικά γιλέκα
	35113440-5
	ΤΕΜ.
	52

	20
	Νιτσεράδες Καπαρντίνα
	18221000-4 
	ΤΕΜ.
	17

	21
	Νιτσεράδες Σακάκι - Παντελόνι
	18221000-4
	ΤΕΜ.
	14

	22
	Καπέλα
	18441000-2
	ΤΕΜ.
	55

	23
	Επιγονατίδες
	18143000-3 
	ΤΕΜ.
	4

	24
	Κώνοι σήμανσης 50 εκ.
	34928460-0
	ΤΕΜ.
	8

	25
	Μονωτικά εργαλεία - σετ (1 σετ κατσαβιδια ίσια, 1 στ κατσαβιδια σταυρωτά 1 πενσα ενδεικτικου τυπου knipex, 1 κοφτης, 1 γαλλικό κλειδί)
	44511000-5
	ΤΕΜ.
	5


	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
(ΚΑ. 15.6061)

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

	1
	Γάντια δερματοπάνινα
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	8

	2
	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	21

	3
	Γάντια μονωτικά
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	1

	4
	Γάντια συγκολητών
	18141000-9
	ΤΕΜ.
	1

	5
	Γάντια από  νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	30

	6
	Κράνη
	18444110-7
	ΤΕΜ.
	13

	7
	Καπέλα
	18441000-2
	ΤΕΜ.
	19

	8
	Γυαλια οξυγονοκόλλησης (goggles)
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	1

	9
	Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	1

	10
	Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	1

	11
	Φίλτρο μάσκα Ρ1
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	6

	12
	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	10

	13
	Γαλότσες 
	18816000-2 
	ΤΕΜ.
	11

	14
	Άρβυλα
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	27

	15
	Ποδιές συγκολητών
	35113400-3
	ΤΕΜ.
	1

	16
	Στολές προστασίας από χημικά
	35113410-6
	ΤΕΜ.
	5

	17
	Ανακλαστικά γιλέκα
	35113440-5
	ΤΕΜ.
	16

	18
	Νιτσεράδες Σακάκι - Παντελόνι
	18221000-4 
	ΤΕΜ.
	11

	19
	Επιγονατίδες
	18143000-3 
	ΤΕΜ.
	1

	20
	Μονωτικά εργαλεία - σετ (1 σετ κατσαβιδια ίσια, 1 στ κατσαβιδια σταυρωτά 1 πενσα ενδεικτικου τυπου knipex, 1 κοφτης, 1 γαλλικό κλειδί)
	44511000-5
	ΤΕΜ.
	1


	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(ΚΑ.50.6061.01) 

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

	1
	Παντελόνι με τσέπες
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	14

	2
	Πουκάμισο κοντομάνικο
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	21

	3
	Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	7

	4
	Τζόκει χρώματος κυπαρισί
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	7

	5
	Ζώνη δερμάτινη με σήμα Δημ. Αστυνομίας
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	7

	6
	Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	14

	ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

	1
	Μπουφάν χρώματος μαύρου
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	5

	2
	Παντελόνι χρώματος μαύρου
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	5

	3
	Κράνος λευκό (με ανακλαστικά)
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	5


Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, υψηλής αισθητικής. Τα εργοστάσια κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO τόσο ως προς τη διαδικασία παραγωγής όσο και ως προς την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας.

Πέρα των απαιτήσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω μελέτη, τα μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας, να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων και να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι χρηστικά.

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στο Δήμο.

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος και Διεύθυνση.
Η προμήθεια αναλύεται στις εξής ομάδες:
	ΟΜΑΔΑ Α. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



	ΟΜΑΔΑ Β.  ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ





Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά για τις δύο ομάδες Α και Β, ή για μόνο για κάθε ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι:
- Τεχνική Μελέτη.

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
- Συγγραφή υποχρεώσεων.

- Διακήρυξη.
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΈΝΤΕ (45) ημέρες από την υπογραφή της.
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (33.270,32€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα επιβαρύνει τους παρακάτω Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2018:
	Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΟΣΟ Κ.Α

	20.6061.01
	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)
	15.000,00€

	30.6061.01
	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)
	6.000,00€

	15.6063
	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π)
	25.000,00€

	50.6061.01
	Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού
	20.000,00€


Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

	Πύργος, 25-05-2018

Ο Συντάξας και Ελεγκτής 

Γεώργιος Ράλλης

Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε

Τεχνικός Ασφαλείας
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος,      -05-2018 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αντωνία Παπανικολάου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Π.Ε 1 

Πύργος,       -05-2018 

Η Προϊσταμένη 

Δ/νσης Καθαριότητας

Ανακύκλωσης & Πρασίνου 

ΓαγιανήΣυσκάκη

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3 

Πύργος, 25-05-2018 

Η Αν/τρια Προισταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Σοφία Γούργουρα Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.5 

Πύργος,     -05-2018 

Η Αν/τρια Προισταμένη 

Διεύθυνσης Παιδείας 

& Δια βίου Μάθησης 

Σοφία – Γιώτα Ζάγκλη

Διοικητικών (Οικονομολόγος) Π.Ε.1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


	ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2018
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 33.270,32€
Κ.Α.:20.6061.01, 30.6061.01, 15.6063, 50.6061.01




ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)
	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(Κ.Α 20.6061.01)

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ

	1
	Γάντια δερματοπάνινα
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	40
	2,60
	104,00

	2
	Γάντια ΡVC
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	100
	2,00
	200,00

	3
	Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης (κουτί 100 τεμ.)
	18424300-0
	ΤΕΜ.
	15
	6,00
	90,00

	4
	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	500
	2,00
	1.000,00

	5
	Γυαλιά  προστασίας από  ηλιακή ακτινοβολία
	33733000-7
	ΤΕΜ.
	70
	3,70
	259,00

	6
	Ασπίδιο με πλέγμα
	18142000-6
	ΤΕΜ.
	5
	8,00
	40,00

	7
	Φίλτρο μάσκα Ρ1
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	300
	2,00
	600,00

	8
	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	20
	25,00
	500,00

	9
	Μάσκα  ολόκληρου προσώπου με φίλτρο ΑΒΕΚ2P3
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	2
	65,00
	130,00

	10
	Φίλτρα για μάσκα ημίσεως προσώπου A1P3
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	20
	16,00
	320,00

	11
	Γαλότσες 
	18816000-2 
	ΤΕΜ.
	80
	15,00
	1.200,00

	12
	Άρβυλα
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	150
	30,00
	4.500,00

	13
	Ανακλαστικά γιλέκα
	35113440-5
	ΤΕΜ.
	200
	5,50
	1.100,00

	14
	Νιτσεράδες Καπαρντίνα
	18221000-4 
	ΤΕΜ.
	100
	12,00
	1.200,00

	15
	Νιτσεράδες Σακάκι - Παντελόνι
	18221000-4
	ΤΕΜ.
	30
	18,00
	540,00

	16
	Καπέλα
	18441000-2
	ΤΕΜ.
	80
	3,90
	312,00

	17
	Επιγονατίδες
	18143000-3 
	ΤΕΜ.
	3
	10,00
	30,00

	18
	Κώνοι σήμανσης 50 εκ.
	34928460-0
	ΤΕΜ.
	10
	8,00
	80,00

	19
	Ταινίες σήμανσης
	34922100-7
	ΤΕΜ.
	10
	3,00
	30,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	12.235,00

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ(24%)
	2.936,40

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	15.171,40


	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Κ.Α 30.6061.01)

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ

	1
	Γάντια δερματοπάνινα
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	70
	2,60
	182,00

	2
	Γάντια ΡVC
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	44
	2,00
	88,00

	3
	Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης (κουτί 100 τεμ.)
	18424300-0
	ΤΕΜ.
	6
	6,00
	36,00

	4
	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	11
	2,00
	22,00

	5
	Γάντια μονωτικά
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	7
	30,00
	210,00

	6
	Γάντια συγκολητών
	18141000-9
	ΤΕΜ.
	8
	5,00
	40,00

	7
	Κράνη
	18444110-7
	ΤΕΜ.
	31
	7,00
	217,00

	9
	Γυαλιά  προστασίας από  ηλιακή ακτινοβολία
	33733000-7
	ΤΕΜ.
	45
	3,70
	166,50

	10
	Γυαλια οξυγονοκόλλησης (goggles)
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	3
	10,00
	30,00

	11
	Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	4
	40,00
	160,00

	12
	Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	3
	15,00
	45,00

	13
	Φίλτρο μάσκα Ρ1
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	19
	2,00
	38,00

	14
	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	24
	25,00
	600,00

	15
	Γαλότσες 
	18816000-2 
	ΤΕΜ.
	14
	15,00
	210,00

	16
	Άρβυλα
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	82
	30,00
	2.460,00

	17
	Αρβυλα ασφαλείας 5ΚV για ηλεκτρολόγους
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	7
	60,00
	420,00

	18
	Ποδιές συγκολητών
	35113400-3
	ΤΕΜ.
	3
	17,00
	51,00

	19
	Στολές προστασίας από χημικά
	35113410-6
	ΤΕΜ.
	2
	13,00
	26,00

	20
	Ανακλαστικά γιλέκα
	35113440-5
	ΤΕΜ.
	52
	5,50
	286,00

	21
	Νιτσεράδες Καπαρντίνα
	18221000-4 
	ΤΕΜ.
	17
	12,00
	204,00

	22
	Νιτσεράδες Σακάκι - Παντελόνι
	18221000-4
	ΤΕΜ.
	14
	18,00
	252,00

	8
	Καπέλα
	18441000-2
	ΤΕΜ.
	55
	3,90
	214,50

	23
	Επιγονατίδες
	18143000-3 
	ΤΕΜ.
	4
	10,00
	40,00

	24
	Κώνοι σήμανσης 50 εκ.
	34928460-0
	ΤΕΜ.
	8
	8,00
	64,00

	25
	Μονωτικά εργαλεία - σετ (1 σετ κατσαβιδια ίσια, 1 στ κατσαβιδια σταυρωτά 1 πενσα ενδεικτικου τυπου knipex, 1 κοφτης, 1 γαλλικό κλειδί)
	44511000-5
	ΤΕΜ.
	5
	100,00
	500,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	6.562,00

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ(24%)
	1.574,88

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	8.136,88


	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
(ΚΑ. 15.6061)

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ

	1
	Γάντια δερματοπάνινα
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	8
	2,60
	20,80

	2
	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	21
	2,00
	42,00

	3
	Γάντια μονωτικά
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	1
	30,00
	30,00

	4
	Γάντια συγκολητών
	18141000-9
	ΤΕΜ.
	1
	5,00
	5,00

	5
	Γάντια από  νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	30
	2,50
	75,00

	6
	Κράνη
	18444110-7
	ΤΕΜ.
	13
	7,00
	91,00

	7
	Καπέλα
	18441000-2
	ΤΕΜ.
	19
	3,90
	74,10

	8
	Γυαλια οξυγονοκόλλησης (goggles)
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	1
	10,00
	10,00

	9
	Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	1
	40,00
	40,00

	10
	Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	1
	15,00
	15,00

	11
	Φίλτρο μάσκα Ρ1
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	6
	2,00
	12,00

	12
	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	10
	25,00
	250,00

	13
	Γαλότσες 
	18816000-2 
	ΤΕΜ.
	11
	15,00
	165,00

	14
	Άρβυλα
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	27
	30,00
	810,00

	15
	Ποδιές συγκολητών
	35113400-3
	ΤΕΜ.
	1
	17,00
	17,00

	16
	Στολές προστασίας από χημικά
	35113410-6
	ΤΕΜ.
	5
	13,00
	65,00

	17
	Ανακλαστικά γιλέκα
	35113440-5
	ΤΕΜ.
	16
	5,50
	88,00

	18
	Νιτσεράδες Σακάκι - Παντελόνι
	18221000-4 
	ΤΕΜ.
	11
	18,00
	198,00

	19
	Επιγονατίδες
	18143000-3 
	ΤΕΜ.
	1
	10,00
	10,00

	20
	Μονωτικά εργαλεία - σετ (1 σετ κατσαβιδια ίσια, 1 στ κατσαβιδια σταυρωτά 1 πενσα ενδεικτικου τυπου knipex, 1 κοφτης, 1 γαλλικό κλειδί)
	44511000-5
	ΤΕΜ.
	1
	100,00
	100,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	2.117,90

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ(24%)
	508,30

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	2.626,20


	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(ΚΑ.50.6061.01) 

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ

	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

	1
	Παντελόνι με τσέπες
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	14
	20,00
	280,00

	2
	Πουκάμισο κοντομάνικο
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	21
	15,00
	315,00

	3
	Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	7
	22,00
	154,00

	4
	Τζόκει χρώματος κυπαρισί
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	7
	6,00
	42,00

	5
	Ζώνη δερμάτινη με σήμα Δημ. Αστυνομίας
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	7
	15,00
	105,00

	6
	Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	14
	80,00
	1.120,00

	ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

	1
	Μπουφάν χρώματος μαύρου
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	5
	320,00
	1.600,00

	2
	Παντελόνι χρώματος μαύρου
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	5
	100,00
	500,00

	3
	Κράνος λευκό (με ανακλαστικά)
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	5
	360,00
	1.800,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	5.916,00

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ(24%)
	1419,84

	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	7.335,84


Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ

	ΟΜΑΔΑ Α.  ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

	Α.1  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ -ΓΑΝΤΙΑ

	1
	Γάντια δερματοπάνινα
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	118
	2,60
	306,80

	2
	Γάντια ΡVC
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	144
	2,00
	288,00

	3
	Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης (κουτί 100 τεμ.)
	18424300-0
	κουτί 100 τεμ.
	21
	6,00
	126,00

	4
	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	532
	2,00
	1.064,00

	5
	Γάντια μονωτικά
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	8
	30,00
	240,00

	6
	Γάντια συγκολλητών
	18141000-9
	ΤΕΜ.
	9
	5,00
	45,00

	7
	Γάντια από  νιτρίλιο
	18141000-9
	ΖΕΥΓΗ
	30
	2,50
	75,00

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α.1
	2.144,80

	 
	 
	 
	 
	 
	Φ.Π.Α (24%)
	514,75

	 
	 
	 
	 
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.1
	2.659,55

	Α.2  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ


	1
	Κράνη
	18444110-7
	ΤΕΜ.
	44
	7,00
	308,00

	2
	Γυαλιά  προστασίας από  ηλιακή ακτινοβολία
	33733000-7
	ΤΕΜ.
	115
	3,70
	425,50

	3
	Γυαλια οξυγονοκόλλησης (goggles)
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	4
	10,00
	40,00

	4
	Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	5
	40,00
	200,00

	5
	Ασπίδιο με πλέγμα
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	5
	8,00
	40,00

	6
	Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	4
	15,00
	60,00

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α.2
	1.073,50

	 
	 
	 
	 
	 
	Φ.Π.Α (24%)
	257,64

	 
	 
	 
	 
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.2

	1.331,14

	Α.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

	1
	Φίλτρο μάσκα Ρ1
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	325
	2,00
	650,00

	2
	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	54
	25,00
	1.350,00

	3
	Μάσκα  ολόκληρου προσώπου με φίλτρο ΑΒΕΚ2P3
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	2
	65,00
	130,00

	4
	Φίλτρα για μάσκα ημίσεως προσώπου A1P3
	18143000-3
	ΤΕΜ.
	20
	16,00
	320,00

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α.3
	2.450,00

	 
	 
	 
	 
	 
	Φ.Π.Α (24%)
	588,00

	 
	 
	 
	 
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.3
	3.038,00

	Α.4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

	1
	Γαλότσες 
	18816000-2 
	ΤΕΜ.
	105
	15,00
	1.575,00

	2
	Άρβυλα
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	259
	30,00
	7.770,00

	3
	Αρβυλα ασφαλείας 5ΚV για ηλεκτρολόγους
	18800000-7
	ΤΕΜ.
	7
	60,00
	420,00

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α.4
	9.765,00

	 
	 
	 
	 
	 
	Φ.Π.Α (24%)
	2.343,60

	 
	 
	 
	 
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.4
	12.108,60

	Α.5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

	1
	Ποδιές συγκολητών
	35113400-3
	ΤΕΜ.
	4
	17,00
	68,00

	2
	Στολές προστασίας από χημικά
	35113410-6
	ΤΕΜ.
	7
	13,00
	91,00

	3
	Ανακλαστικά γιλέκα
	35113440-5
	ΤΕΜ.
	268
	5,50
	1.474,00

	4
	Νιτσεράδες καπαρντίνα
	18221000-4 
	ΤΕΜ.
	117
	12,00
	1.404,00

	5
	Νιτσεράδες σακάκι - παντελόνι
	18221000-4
	ΤΕΜ.
	55
	18,00
	990,00

	6
	Καπέλα
	18441000-2
	ΤΕΜ.
	154
	3,90
	600,60

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α.5
	4.627,60

	 
	 
	 
	 
	 
	Φ.Π.Α (24%)
	1.110,62

	 
	 
	 
	 
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.5

	5.738,22

	Α.6..ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

	1
	Επιγονατίδες
	18143000-3 
	ΤΕΜ.
	8
	10,00
	80,00

	2
	Κώνοι σήμανσης 50 εκ.
	34928460-0
	ΤΕΜ.
	18
	8,00
	144,00

	3
	Ταινίες σήμανσης
	34922100-7
	ΤΕΜ.
	10
	3,00
	30,00

	4
	Μονωτικά εργαλεία - σετ (1 σετ κατσαβιδια ίσια, 1 στ κατσαβιδια σταυρωτά 1 πενσα ενδεικτικου τυπου knipex, 1 κοφτης, 1 γαλλικό κλειδί)
	44511000-5
	ΤΕΜ.
	6
	100,00
	600,00

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Α.6
	854,00

	 
	 
	 
	 
	 
	Φ.Π.Α (24%)
	204,96

	 
	 
	 
	 
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α.6
	1.058,96

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (Α.1+Α.2+Α.3+Α.4+Α.5+Α.6)
	20.914,90

	Φ.Π.Α (24%)
	5.019,58

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α
	25.934,48

	ΟΜΑΔΑ Β. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

	Β.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ 

	1
	Παντελόνι με τσέπες
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	14
	20,00
	280,00

	2
	Πουκάμισο κοντομάνικο
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	21
	15,00
	315,00

	3
	Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	7
	22,00
	154,00

	4
	Τζόκει χρώματος κυπαρισί
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	7
	6,00
	42,00

	5
	Ζώνη δερμάτινη με σήμα Δημ. Αστυνομίας
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	7
	15,00
	105,00

	6
	Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	14
	80,00
	1.120,00

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β.1
	2.016,00

	Β.2 ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

	1
	Μπουφάν χρώματος μαύρου
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	5
	320,00
	1.600,00

	2
	Παντελόνι χρώματος μαύρου
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	5
	100,00
	500,00

	3
	Κράνος λευκό (με ανακλαστικά)
	35811200-4
	ΤΕΜ.
	5
	360,00
	1.800,00

	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ Β.2
	3.900,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (Β.1+Β.2)
	5.916,00

	Φ.Π.Α (24%)
	1.419,84

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β
	7.335,84

	 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α+Β)
	26.830,90

	ΦΠ.Α (24%)
	6.439,42

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	33.270,32


	Πύργος, 25-05-2018

Ο Συντάξας και Ελεγκτής 

Γεώργιος Ράλλης

Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε

Τεχνικός Ασφαλείας
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος,      -05-2018 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αντωνία Παπανικολάου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Π.Ε 1 

Πύργος,       -05-2018 

Η Προϊσταμένη 

Δ/νσης Καθαριότητας

Ανακύκλωσης & Πρασίνου 

ΓαγιανήΣυσκάκη

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3 

Πύργος, 25-05-2018 

Η Αν/τρια Προισταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Σοφία Γούργουρα Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.5 

Πύργος,     -05-2018 

Η Αν/τρια Προισταμένη 

Διεύθυνσης Παιδείας 

& Δια βίου Μάθησης 

Σοφία – Γιώτα Ζάγκλη

Διοικητικών (Οικονομολόγος) Π.Ε.1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


	ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2018

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 33.270,32€

Κ.Α.: 20.6061.01, 30.6061.01, 15.6063, 50.6061.01




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


   Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων έτους 2018 και βασίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως ισχύει. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. Θα είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.
Α.1  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ -ΓΑΝΤΙΑ

1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες,οδοκαθαριστές.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1 -1,2mm. Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.

Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) 

Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,1,2,2 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄)

2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΡVC
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.

Χαρακτηριστικά:

Μήκος περίπου 30cm πάχος 1mm
Υλικό κατασκευής ΡVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 

Σήμανση:  CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄), Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς(ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄).

3. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. 

Μεγέθη : L - XL, 

Συσκευασία : κουτιά 100 τεμ.

Πρότυπα: ΕΝ 374 

Σήμανση: CΕ, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄).
4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm, πάχος 0,5 mm. 

Υλικό κατασκευής: Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2.: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 

Σήμανση:CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,2 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄)

5. Γάντια μονωτικά
Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση.

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.

Πρότυπο ΕΝ 60903

Σήμανση: CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 00 (Προστασία μέχρι 500V),RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, Έτος και μήνας κατασκευής, Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (ΙΕC) (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄).

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια. 

6. Γάντια συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις. 

Χαρακτηριστικά: Γάντια των πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1.

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407

Σήμανση:CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄), Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα(ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄).

7. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. , πάχος 0,5 mm.

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 0, 1: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.1, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3

Σήμανση:CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄)και οι κωδικοί 3,1,0,1(ΦΕΚ 1503/11-10-2006 / τεύχος Β΄)

Α.2  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ

1. Κράνη

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. 

· Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.

· Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.

· Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται

· Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα

Πρότυπο ΕΝ 397 

Σήμανση: CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 440 νac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση

2. Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. 

Ειδικότερα : Ο σκελετός τους θα είναι ελαφρύς και ανθεκτικός στις μηχανικές καταπονήσεις. Τα γυαλιά θα προσαρμόζονται πάνω στο πρόσωπο, κλείνοντας το χώρο των ματιών

Πρότυπα ΕΝ 166,169 

Σήμανση:

Στους βραχίονες: CΕ, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, 5_2 ή 5-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος, F Μηχανική αντοχή, Κ προστασία έναντι τριβής.

Γυαλια οξυγονοκόλλησης (goggles)

Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις με αέρια (οξυγόνο)

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας, οι έγχρωμοι φακοί των οποίων μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip-up) όταν δεν γίνεται οξυγονοκόλληση.

Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές. Οι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-169.

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Βαθμός σκίασης: 4 έως 8

Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Πλαίσιο: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Σήμανση: στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F

στον οπτικό δίσκο: 1-F

Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο θα χρησιμοποιηθεί:

Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο 

Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτρολογικές εργασίες
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.  

Η διάταξη θα φέρει τη σήμανση CΕ, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) με τα εξής χαρακτηριστικά:

Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac

Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac).Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.

Ασπίδιο: Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής:
· Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 - 1.2 ή 3 - 1.2.

· Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2.

· Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β).

Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν)

ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση-χειρισμού βενζινοπρίονου. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. 

Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα 

Πρότυπα: ΕΝ 166 

Σήμανση: 

( Στο στήριγμα:  CE,  Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής,  F Μηχανική αντοχή 

( Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση,  F Μηχανική αντοχή
Γυαλιά  οξυγονοκόλλησης

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις με αέρια.

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται τύπος (flip up) όταν δεν γίνεται οξυγονοκόλλησης

Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές

Πρότυπο: ΕΝ 166,175 

Σήμανση :

Στο πλαίσιο :CΕ, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο:1 Οπτική κλάση, 4 έως 8 βαθμός σκίασης, F Μηχανική αντοχή 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169. 

Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές 

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 

Χαρακτηριστικά:
Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass
Πρότυπο: ΕΝ 166,175

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:CΕ, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο:1 Οπτική κλάση, 9 έως 14 βαθμός σκίασης

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169.

Α.3  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Φιλτρόμασκα Ρ1

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.

Συσκευασία: κουτί 20 τεμαχίων. 

Πρότυπα: ΕΝ 149

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

CΕ, FF-Ρ1, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

Μάσκα ημίσεως προσώπου

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε απορριμμάτοφόρα, σε καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές.   
Χαρακτηριστικά:

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι.

Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού) : Α1Ρ3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή Α2Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία - έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)

Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό .

Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης), Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

Μάσκα  ολόκληρου προσώπου με φίλτρο ΑΒΕΚ2P3

Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.
Το κατάλληλο φίλτρο, είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.

(Α=χρώματος καφέ : έναντι οργανικών αερίων και ατμών, Β=γκρι : έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, Ε=κίτρινο : έναντι HCl (Hydrogen Cloride), H2S (Hydrogen Sulfide), Κ=πράσινο : έναντι αμμωνίας και Ρ=λευκό : έναντι σωματιδίων).

Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης), Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο)

Α.4  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

1. Γαλότσες.

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις .   

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος. Σύμβολο S5.

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345

Άρβυλα ασφαλείας

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας

Χαρακτηριστικά: υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV.  

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3.

Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345

Α.5  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Ποδιές συγκολλητών. 

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις 

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπα ΕΝ 370

 Σήμανση: CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.
Στολές προστασίας από χημικά
 Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές.

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.
Πρότυπα ΕΝ 340, 463 (ΕΝ-368)

Σήμανση: CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. 
Κωδικοί : 4 προστασία από αερολύματα (spray), 5 προστασία από σκόνες, 6 προστασία από πιτσιλισματα υγρών ουσιών
Ανακλαστικά γιλέκα

Πεδίο χρήσης:
Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα,καθαρότητα).

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό.
Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.

Πρότυπα ΕΝ 340, 471

Σήμανση:CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2(επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης)

Αδιάβροχες ποδιές

Πεδίο χρήσης: πλύσιμο κάδων.

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό.
Πρότυπα ΕΝ 340, 467 

Σήμανση: CΕ, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες

Νιτσεράδα καπαρντίνα

Θα είναι τύπου καπαρντίνας. (μακριά, μέχρι κάτω από το γόνατο), κατασκευασμένες από 100% αδιάβροχο και αντιανεμικό PVC ή άλλο ανάλογο υλικό. Θα διαθέτουν αναδιπλούμενη κουκούλα, η οποία όταν δεν θα χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε ειδική θήκη του γιακά. Θα κλείνει φερμουάρ ή και Velcro, με τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές ή συνδυασμό τους 

Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

•
Αδιαβροχοποίηση 3.

•
Διαπνοή 3.

Πρότυπο : ΕΝ 340.

Νιτσεράδα δύο τμημάτων (σακάκι παντελόνι)

Θα είναι δύο τμημάτων (σακάκι και παντελόνι),

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:

•
Αδιαβροχοποίηση 3.

•
Διαπνοή 3. 

•
κλείσιμο με φερμουάρ ή και Velcro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές

•
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας.

Καπέλα

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων

Χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται. Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη. Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10cm. 

Ενδεικτικά μπορούν να προσφερθούν καπέλα βαμβακερά τύπου τζόκευ.

6.ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επιγονατίδες

Πεδίο χρήσης: στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης 

Χαρακτηριστικά: Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής:

Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος

Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο.

Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro.

Αντανακλαστικοί κώνοι σήμανσης

Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό κατασκευής: καουτσούκ

Ύψος: 50 cm
Βάρος: 2,2 - 2,4 kg 

Μορφή:

Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία.

Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.

Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά και την εναπόθεσή τους.

Χρωματισμός

Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.


	Χρώμα
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	Παρ/ντας Φωτειν/ τας β
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	Κόκκινο
	0,690
	0,310
	0,575
	0,316
	0,521
	0,371
	0,610
	0,390
	> 0,11


Αντανακλαστική μεμβράνη

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86).

Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CΕΝ  TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε. Ε.

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και τον αριθμό έγκρισης.

Ταινία σήμανσης με κόκκινες και άσπρες ρίγες.

Ειδική ταινία η οποία να χρησιμοποιείται για σήμανση σε εξωτερικούς χώρους για αποτροπή ατυχημάτων (320 γρμ το τεμάχιο).

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια.

Χαρακτηριστικά: ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, μυτοτσίμπιδα).  Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V. 

Αποτελείται από : (1 σετ κατσαβιδια ίσια, 1 στ κατσαβιδια σταυρωτά 1 πενσα ενδεικτικου τυπου knipex, 1 κοφτης, 1 γαλλικό κλειδί)

Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)  

ΟΜΑΔΑ Β. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προς προμήθεια στολές Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργικών Αποφάσεων 55572/ΦΕΚ Β Αρ. Φ. 1648 / 29.11.2005 και 15945 / ΦΕΚ Β Αρ. Φ. 426 / 7.4.2006.

Όλα τα είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, άψογα ραμμένα και κατάλληλα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται.

Η τιμή των ειδών θα είναι ενιαία ανεξάρτητα του μεγέθους.

Τα ακριβή μεγέθη και τα χρώματα θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο με την υπογραφή της   σύμβασης                                                                                                                                                                                                        

	
	

	Πύργος, 25-05-2018

Ο Συντάξας και Ελεγκτής 

Γεώργιος Ράλλης

Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε

Τεχνικός Ασφαλείας


	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος,      -05-2018 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αντωνία Παπανικολάου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Π.Ε 1 

Πύργος,       -05-2018 

Η Προϊσταμένη 

Δ/νσης Καθαριότητας

Ανακύκλωσης & Πρασίνου 

ΓαγιανήΣυσκάκη

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3 

Πύργος, 25-05-2018 

Η Αν/τρια Προισταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Σοφία Γούργουρα Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.5 

Πύργος,     -05-2018 

Η Αν/τρια Προισταμένη 

Διεύθυνσης Παιδείας 

& Δια βίου Μάθησης 

Σοφία – Γιώτα Ζάγκλη

Διοικητικών (Οικονομολόγος) Π.Ε.1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


	ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2018

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 33.270,32€

Κ.Α.: 20.6061.01, 30.6061.01, 15.6063, 50.6061.01




ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο  :Αντικείμενο της προμήθειας 

Το αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των οποίων θα ανατεθεί από το Δήμο Πύργου η προμήθεια α) Ειδών ένδυσης που αφορούν την ατομική προστασία  του δικαιούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Πύργου  και β) Ειδών Ένδυσης (χειμερινά και θερινά)  του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας για το εναπομείναν έτος 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.830,90€ χωρίς το Φ.Π.Α. 24%, που θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους

Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις 

- Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

• του Ν. 4412/2017

• του Ν.2286/95 περί προμηθειών δημοσίου τομέα και συναφών θεμάτων

• του Ν. 3852/2010

• του Ν. 3463/06 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

• τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018
ΆΡΘΡΟ 3Ο . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να φέρουν ετικέτα με τη σύνθεσή τους θα  πληρούν τις προδιαγραφές της Κ.Υ. Α. 53361/ΦΕΚ1503Β’/ 11-12-2006 και των Υπουργικών Αποφάσεων 55572/ΦΕΚ Β Αρ. Φ. 1648 / 29.11.2005 και 15945 / ΦΕΚ Β Αρ. Φ. 426 / 7.4.2006.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α. η διακήρυξη

β. η τεχνική περιγραφή

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. η προσφορά

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

στ. η σύμβαση
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της Σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Πύργου, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς, ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Πύργου  δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία, όσον αφορά τα ζητούμενα τελικά μεγέθη και τον τόπο παραλαβής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ημερών από τη στιγμή της εντολής προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 6ο :ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται έως σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής. Ο Δήμος δεν είναι

υποχρεωμένος να προμηθευτεί όλη τη συμβατική ποσότητα αλλά αυτή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ

Τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών. Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα των προσφερομένων ειδών για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο και υποχρεούται να καλύψει για το διάστημα αυτό τυχόν βλάβες λόγω κακής κατασκευής. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας τυχαίου δείγματος των υπό προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια με έξοδα του προμηθευτή. Τα είδη που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή είναι ακατάλληλα θα απομακρύνονται με δαπάνη του προμηθευτή και θα αντικαθίστανται με νέα είδη. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9ο : Ποινικές ρήτρες- έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, επιβάλλεται σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κτλ αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10ο  : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος (ανάδοχος) ή ο εντολέας (Δήμος Πύργου) είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος (ανάδοχος) οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα (Δήμο Πύργου) και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα (Δήμο Πύργου) προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 11ο  : Tιμές Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.

Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

Άρθρο 12ο  : Τρόπος πληρωμής

Για την προμήθεια των παραπάνω αναφερόμενων ειδών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 26.830,90ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 24%.

Η αμοιβή θα γίνεται με την ολοκλήρωση της παράδοσης της προμήθειας ύστερα από έκδοση του σχετικού παραστατικού. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 13ο  : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 14ο  : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
	Πύργος, 25-05-2018

Ο Συντάξας και Ελεγκτής 

Γεώργιος Ράλλης

Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε

Τεχνικός Ασφαλείας
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πύργος,      -05-2018 
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Αντωνία Παπανικολάου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Π.Ε 1 

Πύργος,       -05-2018 

Η Προϊσταμένη 

Δ/νσης Καθαριότητας

Ανακύκλωσης & Πρασίνου 

ΓαγιανήΣυσκάκη

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3 

Πύργος, 25-05-2018 

Η Αν/τρια Προισταμένη 
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Σοφία Γούργουρα Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.5 

Πύργος,     -05-2018 

Η Αν/τρια Προισταμένη 

Διεύθυνσης Παιδείας 

& Δια βίου Μάθησης 

Σοφία – Γιώτα Ζάγκλη

Διοικητικών (Οικονομολόγος) Π.Ε.1


